|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ QUẢNG NINH**BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 1870/TB -BVT | *Quảng Ninh, ngày 23 tháng 09 năm 2021* |
| Về việc báo giá linh kiện sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp 128 lát (OPTIMA CT660) hãng sản xuất GE Healthcare |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Các tổ chức/cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế |

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm linh kiện sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp 128 lát hãng sản xuất GE Healthcare như sau:

| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Đơn vị tính** |  **Số lượng**  | **Cấu hình kỹ thuật tham khảo** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HV Tank | Cái | 01 | - Buồng cao thế là loại lưỡng cực, được bọc kín bởi bảng đo kV đặt trên mặt; bảng này không được tháo ra và không thể thay thế nếu không thay cả hệ thống HV Tank.- Buồng cao thế được theo dõi nhiệt độ và bảo vệ quá nhiệt bằng một bộ đo nhiệt độ (nhiệt độ tối đa cho phép là 67 độ C).- Thùng cao thế bao gồm có 2 cuộn sơ cấp được nối từ bộ serial tới bộ biến tần LC; và 04 cuộn thứ cấp được nối với bộ lọc/chỉnh lưu.- Tỷ lệ biến thế 417 sử dụng cho nguồn đầu vào 1 và 3 pha.- Tổng dung kháng lọc HV: khoảng 1 nF bên trong thùng cao thế- Cả cực dương và cực âm (chỉ cực âm ở bản đơn cực) được đo và báo cáo tới bảng điều khiển kV cho điều áp kV, an toàn kV và phát hiện bóng rò. |

Đề nghị các tổ chức/cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế có khả năng cung cấp linh kiện trên báo giá, cung cấp các thông tin về hàng hóa theo mẫu tại phụ lục đính kèm và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại (nếu có), phân nhóm của hàng hóa (nếu có), tài liệu chứng minh hoặc xác nhận của hãng sản xuất linh kiên tương thích cho Hệ thống máy chụp cắt lớp 128 lát (OPTIMA CT660) hãng sản xuất GE Healthcare của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

- Thời hạn cung cấp thông tin: Trước 14 giờ 00 ngày 28/9/2021.

- Địa chỉ nhận thông tin: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

+ Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Email: Muasamhanghoabvtqn@gmail.com

+ Bộ phận thường trực: Ông Trần Văn Minh – Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0979.520.014;

Hoặc Ông Nguyễn Qúy Hùng - Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0904.878.839;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);- Lưu: VT, KHTH. |  | **GIÁM ĐỐC** |
|  |  | **Trịnh Văn Mạnh** |

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ**

*(Kèm theo Thông báo số 1870/TB-BVT ngày 23/09/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)*

**Thông tin của đơn vị báo giá
(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email)**

**Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh**

Căn cứ Văn bản số /TB-BVT ngày 23/09/2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc mời giá linh kiện sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp 128 lát hãng sản xuất GE Healthcare. Chúng tôi (tên đơn vị…………………) có địa chỉ tại: …………………………….. Xin gửi đến Qúy Bệnh viện báo giá và thông tin của hàng hóa như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Tên Thương mại, ký mã hiệu** | **Thông số kĩ thuật cơ bản** | **Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu.** | **Quy cách đóng gói** | **ĐVT** | **Đơn giá**  | **Hãng chủ sở hữu** | **Hãng sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Phân loại TTBYT (A,B,C,D)** | **Phân nhóm theo TT 14/2020** | **Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do** |  **Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất**  | **Ghi Chú** |
|  **Giá trúng thầu**  | **Số QĐ phê duyệt trúng thầu, đơn vị trúng thầu** | **Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Ghi chú: Nhà thầu cung cấp đầy đủ các thông tin phù hợp với hàng hóa báo giá.****Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào bảng trên.(8) Đơn giá là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng lắp đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.**(15, 16, 17) Gía trúng thầu ưu tiên giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế; Đơn vị cung cấp kèm theo bản san hợp đồng đã trúng thầu (nếu có) kèm theo.* |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá***[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]* |   |   |   |